// LED is blue After PUShbutton

const int LED = 13 ;

const int Switch = 2 ;

int val ;

void setup ()

{

pinMode (LED,OUTPUT);

pinMode (Switch , INPUT) ;

}

void loop ()

{

val = digitalRead(Switch);

if ( val == HIGH)

{

digitalWrite (LED ,HIGH );

}

else {digitalWrite (LED,LOW);}}